PROGRAMOVAIE SEMAFORU MS PRI SPOJENÍ QUARZ.

* Pripojiť batériu
* Pripojiť terminál na semafór (batéria už musí byť na semafóre pripojená)
* Stlačiť **+** **[Zariadenie PROGRAMOVANIE ]** –programovanie semaforov

POTVRĎ STLAČENÍM TLAČIADLA „**E**“

* **[Programovanie ZÚŽENIE]** - „programovanie normálna kyvadlová doprava“

 POTVRĎ STLAČENÍM TLAČIADLA „**E**“

* **[DOBA VYPRÁZD.]** – nastaviť rýchlosť a potvrdiť
* **[VZDIALENOSŤ]** – nastaviť vzdialenosť medzi stop-čiarami jednotlivých semaforov
* **[ČERV-ČAS]** – elektronika ponúkne vypočítaný čas červenej ktorý možno zmeniť alebo potvrdiť stlačením tlačidla „**E**“
* **[POČET PROGRAMOV]** – potvrdiť stlačením „**E**“ / ak stačí len 1 program/
* **[PROGRAM 1 – V1 zelená]** – dĺžka zelenej pre jednotlivé signálne skupiny. Ponukne doporučenú hodnotu , ktorú je možné zmeniť pre danú signálnu skupinu, ktorá je zobrazená v hornom pravom rohu displeja. Ponúknutú alebo zmenenú hodnotu dĺžky zelenej v danom smere /signálnej skupine/ potvrdiť stlačením „**E**“

Po naprogramovaní oboch dĺžok zelenej stlačte tlačítko „**E**“, až sa dostanete na otázku **[JE TO SEMAFOR 1?]**

Je to semafór č.1 ? potvrdiť stalčením **+** a následne „**E**“ **[PROGRAMOVAŤ ?]** Programujem ...

Tým je semafór číslo jedna naprogramovaný a vyzve nás, aby sme prešli k semafóru číslu 2.

**[CHOD K SEM. 2!]** – choď k druhému semafóru.

Tu je treba pripojiť programátor a na otázku JE TO SEMAFOR 2? potvrdiť stlačením **+** a „**E**“

Zariadenie sa naprogramuje a tým je programovanie ukončené.